Правила пожарной безопасности при заготовке кормов и сена
Заготовка кормов и сена — ответственный и трудоёмкий процесс, но вместе с тем и потенциально опасный с точки зрения пожарной безопасности. Сено — легковоспламеняемый материал: при определённых условиях оно может загореться даже без внешнего источника огня. Соблюдение противопожарных правил позволяет уберечь урожай, технику, постройки и жизни людей.
Основные причины пожаров
Чаще всего возгорания при заготовке и хранении сена происходят из‑за:
· Неосторожного обращения с огнём. Курение рядом со скирдами, брошенные окурки, разведение костров, проведение огневых работ вблизи складов кормов.
· Искр от техники. Отсутствие или неисправность искрогасителей на выхлопных системах тракторов, комбайнов и другой техники.
· Самовозгорания. Если сено уложено влажным, внутри стога начинаются биохимические процессы, повышающие температуру. При достижении критических значений возможно тление и возгорание.
· Нарушений при размещении. Складирование под линиями электропередач, слишком близко к зданиям или дорогам, использование противопожарных разрывов под хранение или стоянку техники.
· Детской шалости. Игры с огнём рядом со складами сена — частая причина пожаров в сельской местности. Учитывая ваш интерес к просветительским мероприятиям для детей, именно профилактические беседы в лагерях и школах помогают снизить этот риск.
Требования к технике и процессу заготовки
При заготовке, транспортировке и складировании кормов необходимо соблюдать следующие правила:
1. Исправность техники. К работам допускается только исправная техника. Обязательно наличие искрогасителя на выхлопной системе и первичных средств пожаротушения (огнетушитель, лопата, кошма).
2. Контроль топливной и электрической систем. Перед началом работ проверяют герметичность топливной системы, состояние электропроводки, исправность защитных кожухов. Любая искра может стать причиной пожара.
3. Запрет на открытый огонь и курение. В местах заготовки, прессования, погрузки и временного хранения сена запрещено курить, пользоваться открытым огнём, проводить сварочные и иные огневые работы.
4. Заправка техники. Заправлять машины можно только на специально оборудованных площадках, оснащённых средствами пожаротушения и имеющих хорошее освещение.
5. Очистка рабочих зон. Площадки для прессования и погрузки очищают от сухой травы, мусора и остатков сена, чтобы исключить очаги возгорания.
Правила размещения и хранения кормов
Согласно противопожарным нормам, при складировании сена и грубых кормов действуют следующие требования:

Расстояния до объектов. Скирды, навесы и штабели (кроме случаев на приусадебных участках) размещают:
- не ближе 15 м от линий электропередач;
- не ближе 20 м от дорог;
- не ближе 50 м от зданий, сооружений и лесных насаждений.
Противопожарные разрывы. Между отдельными штабелями, навесами и скирдами оставляют не менее 20 м. При парном размещении расстояние между парами — не менее 30 м, между объектами внутри пары — не менее 6 м.
Размеры стогов. Площадь основания одной скирды не должна превышать 150 кв. м, а штабеля прессованного сена — 500 кв. м.
Опашка и минерализованные полосы. Площадки под скирды опахивают по периметру полосой шириной не менее 4 м. Расстояние от края распаханной полосы до скирды — не менее 15 м (для отдельно стоящей — не менее 5 м).
Запреты. Нельзя размещать хранилища под ЛЭП, использовать противопожарные разрывы между зданиями под складирование, а также допускать стоянку транспорта на территории складов кормов.
Контроль состояния сена и оснащение площадок
Чтобы вовремя обнаружить угрозу, нужно:
· Контролировать влажность и температуру. Оптимальная влажность сена для длительного хранения — не более 17 %. При повышенной влажности внутри стога температура может быстро расти. Для контроля используют термометры или дистанционные датчики. При первых признаках нагрева скирду разбирают и досушивают.
· Обеспечить площадки средствами пожаротушения. На каждой площадке должны быть огнетушители, запас воды и песка, инвентарь (лопаты, вилы, багры, грабли).
· Организовать связь и оповещение. Должна быть обеспечена возможность быстро сообщить о пожаре (номера 101 или 112), а также беспрепятственный подъезд пожарной техники к месту хранения.
· Соблюдать правила при использовании вентилируемых хранилищ. Их эксплуатация допускается только после согласования с пожарной и энергетической службами, а перед загрузкой проверяют исправность воздухораспределительной системы и вентиляторов.
Действия при обнаружении возгорания
Если вы заметили признаки тления или открытого огня:
1. Немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону 101 или 112, указав точный адрес и ориентиры.
2. Примите меры по ограничению распространения огня, если это безопасно: используйте огнетушители, воду, песок, инвентарь.
3. Эвакуируйте людей и технику из опасной зоны.
4. Обеспечьте свободный подъезд пожарных подразделений к месту возгорания.
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